**STEINEL Professional Faretto senza sensore LED**

**XLED PRO 240**

**bianco V2**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 161 x 180 x 199 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841068103; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, angolo; Montaggio: Parete, angolo, In superficie; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: HCMC; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Flusso luminoso prodotto totale: 2124 lm; Flusso luminoso masurato (360°): 2124 lm; Efficienza totale del prodotto: 110 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000; Sistema di raffreddamento LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Accensione graduale della luce: No; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Collegamento in rete: No; Potenza: 19,3 W; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 068103

**Denominazione ordine** XLED PRO 240 bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione