**STEINEL Professional LED-Buitenspot zonder sensor**

**XLED PRO 240**

**wit V2**

Afmetingen (L x B x H): 161 x 180 x 199 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: wit; VPE1, EAN: 4007841068103; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand, hoek; Montage: Wand, hoek, Op de muur; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: HCMC; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Lichtstroom totaal product: 2124 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 2124 lm; Totale efficiëntie van het product: 110 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 60000; Led-koelsysteem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Soft-lightstartfunctie: Nee; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Koppeling: Nee; Vermogen: 19,3 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 068103

**Bestelaanduiding** XLED PRO 240 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen