**STEINEL Professional Faretto senza sensore LED**

**XLED PRO ONE**

**senza rilevatore di movimento - antracite**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 182 x 229 x 206 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: senza rilevatore di movimento - antracite; VPE1, EAN: 4007841069513; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa; colore: antracite; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto, Parete; Montaggio: In superficie, Parete; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: I; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Vetro trasparente; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Interruttori crepuscolari: No; Materiale di copertura: calotte di copertura; Flusso luminoso prodotto totale: 2236 lm; Flusso luminoso masurato (360°): 2236 lm; Efficienza totale del prodotto: 126 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Funzioni: Uscita a relè; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo; Potenza: 17,7 W; Indice di resa cromatica CRI: = 80; Categoria die prodotto: Faretto senza sensore LED; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 069513

**Denominazione ordine** XLED PRO ONE senza rilevatore di movimento - antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione