**STEINEL Professional LED-Buitenspot zonder sensor**

**XLED PRO ONE**

**zonder bewegingsmelder - antraciet**

Afmetingen (L x B x H): 182 x 229 x 206 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: zonder bewegingsmelder - antraciet; VPE1, EAN: 4007841069513; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis; kleur: antraciet; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond, wand; Montage: Op de muur, Wand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: I; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Transparant glas; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schemerschakelaar: Nee; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Lichtstroom totaal product: 2236 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 2236 lm; Totale efficiëntie van het product: 126 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 36000; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Functies: Relaisuitgang; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: Kabel; Vermogen: 17,7 W; Index kleurweergave CRI: = 80; Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 069513

**Bestelaanduiding** XLED PRO ONE zonder bewegingsmelder - antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen