**STEINEL Professional Sensor-LED-buitenspot**

**XLED PRO ONE Max S**

**met bewegingsmelder - antraciet**

Afmetingen (L x B x H): 202 x 259 x 250 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote; Variant: met bewegingsmelder - antraciet; VPE1, EAN: 4007841069537; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis; kleur: antraciet; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond, wand; Montage: Op de muur, Wand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: I; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Transparant glas; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Led-lampen < 2 W: 16 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 64 W; Led-lampen > 8 W: 64 W; Capacitieve belasting in μF: 88 µF; Montagehoogte max.: 6,00 m; Slavemodus instelbaar: Nee; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 3 m (19 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (209 m²); Schemerschakelaar: Ja; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Lichtstroom totaal product: 6116 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 6116 lm; Totale efficiëntie van het product: 122 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 36000; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Functies: DIM-functie, Lichtsensor, Bewegingssensor, Oriëntatielicht; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10/30 min., hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Koppeling via: Kabel; Basislichtfunctie in procenten: 10 %; Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %; Basislichtfunctie procent, tot: 10 %; Vermogen: 50,1 W; Index kleurweergave CRI: = 80; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 240 °; Bescherming, plafond: IP44

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 069537

**Bestelaanduiding** XLED PRO ONE Max S met bewegingsmelder - antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen