**STEINEL Professional Projecteur LED à détection**

**XLED PRO ONE S**

**avec détecteur de mouvement - anthracite**

Dimensions (L x l x H): 182 x 229 x 230 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; Variante: avec détecteur de mouvement - anthracite; UC1, Code EAN: 4007841069568; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, Intérieur; Coloris: anthracite; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond, mur; Montage: En saillie, Mur; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: I; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Verre transparent; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Lampes LED < 2 W: 16 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W; Lampes LED > 8 W: 64 W; Charge capacitive en μF: 88 µF; Hauteur de montage max.: 6,00 m; Mode esclave réglable: Non; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 3 m (19 m²); Portée tangentielle: r = 10 m (209 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Flux lumineux total du produit: 2204 lm; Flux lumineux mesure (360°): 2204 lm; Efficacité totale du produit: 120 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Allumage en douceur: Oui; Fonctions: Fonction DIM, Détecteur de lumière, Détecteur de mouvement, Lumière d'orientation; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 8 s – 35 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10/30 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Câble; Fonction balisage en pourcentage: 10 %; Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %; Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 10 %; Puissance: 18,4 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 80; Hauteur de montage optimale: 2 m; Angle de détection: 240 °; Indice de protection, plafond: IP44; Catègorie de produits: Projecteur LED à détection; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 069568

**Désignation commande** XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement - anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel