**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS PRO S10 SC**

**PC warm wit**

Afmetingen (Ø x H): 300 x 71 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: App, Connect Bluetooth Mesh; Variant: PC warm wit; VPE1, EAN: 4007841081096; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, parkeergarage, Receptie / lobby; kleur: zilver; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Op de muur, Plafond, Wand; Slagvastheid: IK07; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: PC opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,38 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Slavemodus instelbaar: Ja; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Elektronische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²); Schemerschakelaar: Ja; Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 979 lm; Totale efficiëntie van het product: 108 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar; Functies: Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht; Basislichtfunctie tijd: 1-60 min., hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: Ja; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 69.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >60.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >60.000 h; Zekering B10: 46; Zekering B16: 74; Zekering C10: 77; Zekering C16: 122; Basislichtfunctie in procenten: 7 – 100 %; Vermogen: 9,1 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Inschakelstroom, maximaal: 13 A; Openingshoek: 160 °; Registratiehoek: 360 °; Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 081096

**Bestelaanduiding** RS PRO S10 SC PC warm wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen