**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED**

**RS PRO S20 SC**

**IP65 PC bianco neutro**

Dimensioni (Ø x H): 300 x 71 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Variante: IP65 PC bianco neutro; VPE1, EAN: 4007841079772; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, spogliatoi, WC / docce, vano scala, Esterno, Interni; colore: argento; Luogo di montaggio: soffitto, Parete; Montaggio: Parete, Soffitto; Resistenza agli urti: IK10; Grado di protezione: IP65; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da -10 fino a 50 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consumo proprio: 0,39 W; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Modalità Slave regolabile: Sì; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²); Interruttori crepuscolari: Sì; Potenza di trasmissione: < 1 mW; Flusso luminoso prodotto totale: 1284 lm; Efficienza totale del prodotto: 82 lm/W; Temperatura di colore: 4000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Zoccolo: senza; Accensione graduale della luce: Sì; Luce continua: commutabile, 4 ore; Funzioni: Funzione di gruppo vicino, Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF, Connessione a sistemi di batterie centrali, Sensore di movimento, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Luce di orientamento, Funzione DIM, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Sensore di luce, Modalità normale / modalità test, Comunicazione criptata; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: Sì; Dettaglio funzione luce di base: Luce di effetto LED; Funzione luce di base tempo: 1-60 min; Luce principale regolabile: 5 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh; Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durata del LED secondo IEC-62717 (L80): 66.000 h; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durata del LED secondo IES TM-21 (L80): >60.000 h; Protezione con fusibile B10: 46; Protezione con fusibile B16: 74; Protezione con fusibile C10: 77; Protezione con fusibile C16: 122; Funzione luce di base in percentuale: 7 – 100 %; Potenza: 15,7 W; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Corrente di accensione, massima: 13 A; Angolo di apertura: 160 °; Angolo di rilevamento: 360 °; Categoria die prodotto: Lampada a sensore per interno LED

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 079772

**Denominazione ordine** RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione