**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS PRO S20 SC**

**IP65 PC neutraal wit**

Afmetingen (Ø x H): 300 x 71 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Variant: IP65 PC neutraal wit; VPE1, EAN: 4007841079772; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, omkleedruimte, WC / wasruimte, trappenhuis, Buiten, Binnen; kleur: zilver; Montageplaats: plafond, wand; Montage: Wand, Plafond; Slagvastheid: IK10; Bescherming: IP65; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -10 tot 50 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,39 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; Slavemodus instelbaar: Ja; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²); Schemerschakelaar: Ja; Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 1284 lm; Totale efficiëntie van het product: 82 lm/W; Kleurtemperatuur: 4000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Sokkel: zonder; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h; Functies: Buurgroepfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Oriëntatielicht, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Gecodeerde communicatie; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht; Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.; Hoofdlicht instelbaar: 5 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 66.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >60.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >60.000 h; Zekering B10: 46; Zekering B16: 74; Zekering C10: 77; Zekering C16: 122; Basislichtfunctie in procenten: 7 – 100 %; Vermogen: 15,7 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Inschakelstroom, maximaal: 13 A; Openingshoek: 160 °; Registratiehoek: 360 °; Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 079772

**Bestelaanduiding** RS PRO S20 SC IP65 PC neutraal wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen