**STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte**

**RS PRO S20 SC**

**Polycarbonat neutralweiß**

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP20, 4000 K, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1 - 10 m Reichweite elektronisch einstellbar; Abschottung der Reichweite durch beiliegende Abdeckbleche möglich; geeignet für Montagehöhe 2 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth, Smartphone; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Nachbargruppenfunktion, Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; <br>Abmessungen (Ø x H): 300 x 71 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 15,7 W; Farbtemperatur: 4000 K; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B50; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; optionales Grundlicht 1-60 Min., 7 %; Hauptlicht einstellbar: 5 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 067540

**Bestellbezeichnung** RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen