**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO S20 SC**

**PC bl. neutre**

Dimensions (Ø x H): 300 x 71 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth, Smartphone; Avec télécommande: Non; Variante: PC bl. neutre; UC1, Code EAN: 4007841067540; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, vestiaires, WC / salle d'eau, cage d'escalier, extérieur, Intérieur; Coloris: argenté; Plaquette numéros de maison autocollants incluse: Non; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Mur, Plafond; Résistance aux chocs: IK07; Indice de protection: IP20; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Matière plastique opale; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consommation propre: 0,5 W; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Mode esclave réglable: Oui; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 10 m (79 m²); Portée tangentielle: Ø 10 m (79 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Puissance d'émission: < 1 mW; Flux lumineux total du produit: 1714 lm; Efficacité totale du produit: 109 lm/W; Température de couleur: 4000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Culot: sans; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Allumage en douceur: Oui; Éclairage permanent: commutable, 4 h; Fonctions: Fonction de groupe voisin, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Lumière d'orientation, Fonction DIM, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Détecteur de lumière, Mode normal / mode test, Communication cryptée; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage détails: Rétroéclairage à LED; Fonction balisage temps: 1-60 min; Éclairage principal réglable: 5 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 66.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h; Fusible B10: 46; Fusible B16: 74; Fusible C10: 77; Fusible C16: 122; Fonction balisage en pourcentage: 7 – 100 %; Puissance: 15,7 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Courant à l'enclenchement, maximum: 13 A; Angle d'ouverture: 160 °; Angle de détection: 360 °; Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 067540

**Désignation commande** RS PRO S20 SC PC bl. neutre

Livrer, monter et régler pour être opérationnel