**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS PRO S30 SC - Multipack (5 st.)**

**Multipack**

Afmetingen (Ø x H): 350 x 83 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Connect Bluetooth Mesh, Smartphone; Met afstandsbediening: Nee; Variant: Multipack; VPE1, EAN: 4007841079727; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: omkleedruimte, pantry, Binnen, Buiten, WC / wasruimte, trappenhuis, functionele ruimte / bergruimte, hal / gang; kleur: zilver; Incl. stickervel met huisnummers: Nee; Montageplaats: plafond, wand; Montage: Wand, Plafond; Slagvastheid: IK07; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,39 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Slavemodus instelbaar: Ja; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 10 m (79 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 10 m (79 m²); Schemerschakelaar: Ja; Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 2615 lm; Totale efficiëntie van het product: 101 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar; Functies: Buurgroepfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht; Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.; Hoofdlicht instelbaar: Ja; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 74.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >60.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >60.000 h; Zekering B10: 36; Zekering B16: 58; Zekering C10: 61; Zekering C16: 97; Basislichtfunctie in procenten: 7 – 100 %; Vermogen: 25,7 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Inschakelstroom, maximaal: 16,5 A; Openingshoek: 160 °; Bescherming, plafond: IP20; Registratiehoek: 360 °; Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 079727

**Bestelaanduiding** RS PRO S30 SC - Multipack (5 st.) Multipack

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen