**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**COM1 - op de muur**

Afmetingen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Connect Bluetooth Mesh, App, Potentiometers, Smartphone; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - op de muur; VPE1, EAN: 4007841064327; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st; Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1500 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 1000 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 300 W; Led-lampen > 8 W: 600 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Eigen verbruik: 0,3 W; Technologie, sensoren: Lichtsensor, passief infrarood; Montagehoogte: 2,50 – 10,00 m; Montagehoogte max.: 10,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: 9 x 9 m (81 m²); Reikwijdte tangentiaal: 24 x 24 m (576 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 9 x 9 m (81 m²); Functies: Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Lichtscène; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064327

**Bestelaanduiding** IR Quattro HD-2 24m COM1 - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen