**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro HD-2 24m**

**COM2 - in superficie**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 64 x 123 x 123 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Connect Bluetooth Mesh, App, Potenziometri, Smartphone; Con telecomando: No; Variante: COM2 - in superficie; VPE1, EAN: 4007841064341; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: -20 – 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Uscita di comando 2, ohmica: 230 W; Uscita di comando 2, a potenziale zero: Sì; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 1000 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Consumo proprio: 0,3 W; Tecnologia, sensori: Sensore ottico, Infrarossi passivi; Altezza di montaggio: 2,50 – 10,00 m; Altezza di montaggio max.: 10,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: 9 x 9 m (81 m²); Raggio d'azione tangenziale: 24 x 24 m (576 m²); Raggio d'azione presenza: 9 x 9 m (81 m²); Funzioni: Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh Connect

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 064341

**Denominazione ordine** IR Quattro HD-2 24m COM2 - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione