STEINEL Professional Solarleuchte

XSolar GL-S
anthrazit

Solarleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Standleuchte aus Kunststoff transparent/Aluminium IP44, 3000 K, 140° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 1.5 m (3 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (31 m²), Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert,  Versorgungsspannung: Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh; Abmessungen (L x B x H): 188 x 194 x 1178 mm; Leistung: 1,2 W; Lichtstrom: 150 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 lx; Zeiteinstellung: 10 s – 0.5 Min.; optionales Grundlicht Ganze Nacht, 3 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 085681
Bestellbezeichnung XSolar GL-S anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
