**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro HD 24m**

**DALI-2 Input Device**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 70 x 120 x 120 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bus; Con telecomando: No; Variante: DALI-2 Input Device; VPE1, EAN: 4007841057497; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Temperatura ambiente: da -25 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 12 – 22,5 V; Uscita di comando 2, a potenziale zero: No; Dettaglio tensione di alimentazione: Bus DALI; Quantità di utenze Dali: 4; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 10 m; Altezza di montaggio max.: 10,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 160 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: 8 x 8 m (64 m²); Raggio d'azione tangenziale: 20 x 20 m (400 m²); Raggio d'azione presenza: 8 x 8 m (64 m²); Zone d'intervento: 4800 zone di commutazione; Funzioni: Funzione presenza; Regolazione crepuscolare: 10 – 1000 lx; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: bus DALI; Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101: 42 mA; Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso: 6 mA; Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare: 8 mA; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 057497

**Denominazione ordine** IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione