**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor True Presence KNX**

**weiß V3.0**

Hochfrequenz - Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Behaglichkeit, CO2, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, VOC, Temperatur-Ausgang, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Bluetooth und Bus; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 056353

**Bestellbezeichnung** Multisensor True Presence KNX weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen