**STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte**

**RS 200 SC**

**mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP54, 3000 K, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4 m; ; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Softlichtstart, Bewegungssensor, DIM-Funktion, Lichtsensor, Orientierungslicht, Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 17,1 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Lichtstrom: 1165 lm; Farbtemperatur: 3000 K; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; optionales Grundlicht 1-60 Min., 10 %; Hauptlicht einstellbar: 50 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK10; Schutzart: IP54; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 078782

**Bestellbezeichnung** RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen