**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS 200 SC**

**met bewegingsmelder & Bluetooth**

Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 3 jaar; Instellingen via: Smartphone, Tablet, App, Connect Bluetooth Mesh; Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth; VPE1, EAN: 4007841078782; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: trappenhuis, Binnen, functionele ruimte / bergruimte, hal / gang, verblijfsruimte; kleur: antraciet; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Plafond, Wand; Slagvastheid: IK10; Bescherming: IP54; Beschermingsklasse: I; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Montagehoogte max.: 4,00 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Slavemodus instelbaar: Ja; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Elektronische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 1165 lm; Totale efficiëntie van het product: 68 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h; Functies: Bewegingssensor, DIM-functie, Lichtsensor, Oriëntatielicht; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht; Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.; Hoofdlicht instelbaar: 50 - 100 %; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 54000; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): 54000; Zekering B10: 134; Zekering B16: 215; Zekering C10: 134; Zekering C16: 215; Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %; Vermogen: 17,1 W; Index kleurweergave CRI: = 80; Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1; Registratiehoek: 360 °

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 078782

**Bestelaanduiding** RS 200 SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen