**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro SLIM XS 4m**

**KNX - vierkant zwart V3**

Afmetingen (L x B x H): 49 x 80 x 80 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - vierkant zwart; VPE1, EAN: 4007841082260; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen; kleur: zwart; Kleur, RAL: 9005; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 71 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 4 x 4 m (16 m²); schakelzones: 408 schakelzones; Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; Tijdinstelling: 60 sec. – 255 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 10 mA; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 082260

**Bestelaanduiding** IR Quattro SLIM XS 4m KNX - vierkant zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen