**STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte**

**RS PRO DL 150 SC**

**mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Deckenleuchte aus Kunststoff IP20, 3000 K 4000 K 5700 K, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1 - 7 m Reichweite einstellbar; geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; Einstellung via: Smartphone, App, Bluetooth; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Softlichtstart, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, DIM-Funktion, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Farbtemperaturwechsel, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; <br>Abmessungen (Ø x H): 174 x 73 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 10,8 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Farbtemperatur: 3000 K 4000 K 5700 K; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lichtmessung 2 – 2000 lx; optionales Grundlicht 5s-60 min, 0 %; Hauptlicht einstellbar: Ja; Schlagfestigkeit: IK05; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 084998

**Bestellbezeichnung** RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen