**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor Air**

**BT IPD - Unterputz**

Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit BT IPD Schnittstelle, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Einstellungen via Smartphone, Tablet und Connect Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Umgebungstemperatur: 0 – 50 °C; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 51 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 084264

**Bestellbezeichnung** Multisensor Air BT IPD - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen