**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor True Presence**

**BT IPD - Unterputz V2**

Hochfrequenz - Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit BT IPD Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Einstellungen via Smartphone, Tablet und Connect Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Umgebungstemperatur: 0 – 50 °C; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 51 x 142 x 142 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 084127

**Bestellbezeichnung** Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen