**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor True Presence**

**IP - Unterputz V2**

Hochfrequenz - Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Vernetzung: Ja; Einstellungen via Connect Bluetooth Mesh und Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 123 x 123 x 53 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 081867

**Bestellbezeichnung** Multisensor True Presence IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen