**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**BT IPD - Aufputz**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit BT IPD Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064402

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD-2 24m BT IPD - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen