**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**DALI-2 Input Device - Aufputz**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 12.5 – 22 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bluetooth und Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064389

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen