**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**KNX - Aufputz V3.5**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich quadratisch 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 10 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus, ETS-Software, App, Potis und Connect Bluetooth Mesh; Vernetzung via KNX-Bus Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064853

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD-2 24m KNX - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen