**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO DL 150 SC**

**avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

Dimensions (Ø x H): 174 x 73 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Smartphone, Application, Bluetooth; Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth; UC1, Code EAN: 4007841084998; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, vestiaires, cage d'escalier, kitchenette, réception / hall, Intérieur; Coloris: blanc; Lieu d'installation: plafond; Montage: Plafond, Faux-plafonds; Résistance aux chocs: IK05; Indice de protection: IP20; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consommation propre: 0,5 W; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Technique HF: 5,8 GHz; Mode esclave réglable: Oui; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Portée radiale: Ø 7 m (38 m²); Portée tangentielle: Ø 7 m (38 m²); Température de couleur: 3000 K, 4000 K, 5700 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Allumage en douceur: Oui; Fonctions: Connexion aux systèmes de batterie centrale, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Changement de température de couleur, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Lumière d'orientation, Communication cryptée; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage détails: Rétroéclairage à LED; Fonction balisage temps: 5s-60 min; Éclairage principal réglable: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): >54.000; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): >54.000; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >54.000; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >54.000; Fusible B10: 78; Fusible B16: 125; Fusible C10: 193; Fusible C16: 209; Fonction balisage en pourcentage: 0 – 100 %; Puissance: 10,8 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1; Indice de protection, plafond: IP54; Flux lumineux totale du produit (3.000K): 1109 lm; Flux lumineux totale du produit (4.000K): 1177 lm; Flux lumineux totale du produit (5.700K): 1137 lm; Efficacité totale du produit (3.000K): 103 lm/W; Efficacité totale du produit (4.000K): 109 lm/W; Efficacité totale du produit (5.700K): 105 lm/W; Angle de détection: 360 °; Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 084998

**Désignation commande** RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel