**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS PRO DL 150 SC**

**met bewegingsmelder & Bluetooth**

Afmetingen (Ø x H): 174 x 73 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Smartphone, App, Bluetooth; Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth; VPE1, EAN: 4007841084998; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, omkleedruimte, trappenhuis, pantry, Receptie / lobby, Binnen; kleur: wit; Montageplaats: plafond; Montage: Plafond, Plafondinbouw; Slagvastheid: IK05; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,5 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Slavemodus instelbaar: Ja; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Reikwijdte radiaal: Ø 7 m (38 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 7 m (38 m²); Kleurtemperatuur: 3000 K, 4000 K, 5700 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Functies: Aansluiting op centrale batterijsystemen, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Kleurtemperatuur verandering, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Oriëntatielicht, Gecodeerde communicatie; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie detail: Led-effectlicht; Basislichtfunctie tijd: 5s-60 min; Hoofdlicht instelbaar: Ja; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): >54.000; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): >54.000; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >54.000; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >54.000; Zekering B10: 78; Zekering B16: 125; Zekering C10: 193; Zekering C16: 209; Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %; Vermogen: 10,8 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1; Bescherming, plafond: IP54; Totale lichtstroom product (3.000K): 1109 lm; Totale lichtstroom product (4.000K): 1177 lm; Totale lichtstroom product (5.700K): 1137 lm; Totale efficiëntie van het product (3.000K): 103 lm/W; Totale efficiëntie van het product (4.000K): 109 lm/W; Totale efficiëntie van het product (5.700K): 105 lm/W; Registratiehoek: 360 °; Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 084998

**Bestelaanduiding** RS PRO DL 150 SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen