**STEINEL Professional Multi capteur**

**Multisensor Air**

**BT IPD - encastré**

Dimensions (L x l x H): 51 x 123 x 123 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Smartphone, Tablette, Connect Bluetooth Mesh; Avec télécommande: Non; Variante: BT IPD - encastré; UC1, Code EAN: 4007841084264; Modèle: autre; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau grande surface, chambre d’hôtel, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion; Coloris: blanc; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 50 – 60 Hz; Technologie, détecteurs: CO2, Niveau sonore, Pression d'air, Humidité de l'air, Détecteur de lumière, Température, COV; Hauteur de montage: 2 – 12 m; Hauteur de montage max.: 12,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Éclairage principal réglable: Oui; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 084264

**Désignation commande** Multisensor Air BT IPD - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel