**STEINEL Professional Multisensore**

**Multisensor Air**

**BT IPD - incassato**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 51 x 123 x 123 mm; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh; Con telecomando: No; Variante: BT IPD - incassato; VPE1, EAN: 4007841084264; Esecuzione: altro; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio open space, camere di hotel, aula, sala conferenze / sale riunioni; colore: bianco; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: 0 – 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 50 – 60 Hz; Tecnologia, sensori: CO2, Livello di rumore, Pressione dell'aria, Umidità dell'aria, Sensore ottico, Temperatura, Composti organici volatili; Altezza di montaggio: 2 – 12 m; Altezza di montaggio max.: 12,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Luce principale regolabile: Sì; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh Connect

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 084264

**Denominazione ordine** Multisensor Air BT IPD - incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione