**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor Air**

**BT IPD - inbouw**

Afmetingen (L x B x H): 51 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh; Met afstandsbediening: Nee; Variant: BT IPD - inbouw; VPE1, EAN: 4007841084264; Uitvoering: overige; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 50 – 60 Hz; Technologie, sensoren: CO2, Geräuschpegel, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Lichtsensor, Temperatuur, VOC; Montagehoogte: 2 – 12 m; Montagehoogte max.: 12,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Hoofdlicht instelbaar: Ja; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 084264

**Bestelaanduiding** Multisensor Air BT IPD - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen