**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor True Presence**

**IP - inbouw V2**

Afmetingen (L x B x H): 123 x 123 x 53 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Connect Bluetooth Mesh, Web-Interface; Met afstandsbediening: Nee; Variant: IP - inbouw; VPE1, EAN: 4007841081867; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Eigen verbruik: 1 W; Voedingsspanning detail: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Lichtsensor, Hoogfrequente straling, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, Temperatuur, VOC, Geräuschpegel, CO2; Montagehoogte: 2 – 12 m; Montagehoogte max.: 12,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-techniek: 7,2 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²); Zendvermogen: < 10 mW; Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Hoofdlicht instelbaar: Ja; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 081867

**Bestelaanduiding** Multisensor True Presence IP - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen