**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor True Presence KNX**

**zwart V3.0**

Afmetingen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: zwart; VPE1, EAN: 4007841086060; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, sporthal, Receptie / lobby, Binnen; kleur: zwart; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 1 W; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: CO2, Hoogfrequente straling, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC; Montagehoogte: 2,00 – 12,00 m; Montagehoogte max.: 12,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-techniek: 7,2 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Tijdinstelling: 30 sec. – 1092 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Behaaglijkheid, CO2, basislichtfunctie, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, VOC, Temperatuuruitgang, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 40 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 086060

**Bestelaanduiding** Multisensor True Presence KNX zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen