**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**BT IPD - op de muur**

Afmetingen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth; Met afstandsbediening: Nee; Variant: BT IPD - op de muur; VPE1, EAN: 4007841064402; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,3 W; Technologie, sensoren: Lichtsensor, passief infrarood; Montagehoogte: 2,50 – 10,00 m; Montagehoogte max.: 10,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: 9 x 9 m (81 m²); Reikwijdte tangentiaal: 24 x 24 m (576 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 9 x 9 m (81 m²); Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064402

**Bestelaanduiding** IR Quattro HD-2 24m BT IPD - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen