**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro HD-2 24m**

**KNX - Sopra intonaco V3.5**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 64 x 123 x 123 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bus, Software ETS, App, Potenziometri, Connect Bluetooth Mesh; Con telecomando: No; Variante: KNX - Sopra intonaco; VPE1, EAN: 4007841064853; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: 0 – 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 30 V; Consumo proprio: 0,3 W; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Sensore ottico, Infrarossi passivi, Umidità dell'aria, Temperatura; Altezza di montaggio: 2,50 – 10,00 m; Altezza di montaggio max.: 10,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 160 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: 9 x 9 m (81 m²); Raggio d'azione tangenziale: 24 x 24 m (576 m²); Raggio d'azione presenza: 9 x 9 m (81 m²); Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 1092 min; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: bus KNX, Bluetooth Mesh Connect; Corrente nominale: 10 mA

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 064853

**Denominazione ordine** IR Quattro HD-2 24m KNX - Sopra intonaco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione