**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**KNX - Inbouw V3.5**

Afmetingen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bus, ETS-software, App, Potentiometers, Connect Bluetooth Mesh; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - Inbouw; VPE1, EAN: 4007841064846; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafond, In de muur; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 0,3 W; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Lichtsensor, passief infrarood, Luchtvochtigheid, Temperatuur; Montagehoogte: 2,50 – 10,00 m; Montagehoogte max.: 10,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: 9 x 9 m (81 m²); Reikwijdte tangentiaal: 24 x 24 m (576 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 9 x 9 m (81 m²); Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 10 sec. – 1092 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort; Koppeling: Ja; Koppeling via: KNX-bus, Bluetooth Mesh Connect; Nominale stroom: 10 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064846

**Bestelaanduiding** IR Quattro HD-2 24m KNX - Inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen