**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR Quattro HD-2 24m**

**IP - en saillie**

Dimensions (L x l x H): 64 x 123 x 123 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth, Web-Interface; Avec télécommande: Non; Variante: IP - en saillie; UC1, Code EAN: 4007841065942; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 24 – 55 V; Consommation propre: 0,3 W; Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière, infrarouge passif, Humidité de l'air, Température; Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m; Hauteur de montage max.: 10,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Oui; Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²); Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²); Portée présence: 9 x 9 m (81 m²); Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction présence, Logique du détecteur de présence; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 065942

**Désignation commande** IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel