**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**MD IR 4360-8**

**COM1 - Aufputz**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 492 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 4.5 m (16 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Einstellung via: Fernbedienung, Smart Remote, Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 129 x 65 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 086909

**Bestellbezeichnung** MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen