**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Micro Office 6m**

**DALI-2 APC - Deckeneinbau**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, optionales Grundlicht 0 – 100 %, 10s-60 Min. Ganze Nacht Helligkeitsgesteuert AUS; Steuerausgang DALI: Broadcast 1x20 EVG´s; Vernetzung: Nein; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 85 x 69 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 067144

**Bestellbezeichnung** IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen