**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR Micro Office 6m**

**DALI-2 APC - faux-plafonds**

Dimensions (Ø x H): 85 x 69 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 APC - faux-plafonds; UC1, Code EAN: 4007841067144; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: Intérieur, bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, kitchenette; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Faux-plafonds, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de -25 jusqu'à 55 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Nombre de participants Dali: 20; Steuerausgang, Dali: Broadcast 1x20 ballasts électroniques; Avec couplage au bus: Non; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2 – 5 m; Hauteur de montage max.: 5,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Oui; Portée radiale: 4 x 4 m (16 m²); Portée tangentielle: 6 x 6 m (36 m²); Portée présence: 4 x 4 m (16 m²); Zones de commutation: 168 zones de commutation; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Fonctions: Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Mode normal / mode test, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Détecteur de mouvement, Réglage de l'éclairage permanent, Détecteur de lumière, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Fonction présence, Logique du détecteur de présence; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10s-60 min, toute la nuit, Contrôlé par la luminosité, ARRÊT; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh; Type de sortie DALI: Un seul maître; Catègorie de produits: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 067144

**Désignation commande** IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

Livrer, monter et régler pour être opérationnel