**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Micro Office 6m**

**DALI-2 APC - plafondinbouw**

Afmetingen (Ø x H): 85 x 69 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 APC - plafondinbouw; VPE1, EAN: 4007841067144; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: Binnen, klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, pantry; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -25 tot 55 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Aantal DALI deelnemers: 20; Steuerausgang, Dali: Broadcast 1x20 elektronische voorschakelapparaten; Met busaansluiting: Nee; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2 – 5 m; Montagehoogte max.: 5,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: 6 x 6 m (36 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 4 x 4 m (16 m²); schakelzones: 168 schakelzones; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Functies: (Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, TouchDIM-functie, Bewegingssensor, Regeling constant licht, Lichtsensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Regeling constante verlichting ON/OFF, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10s-60 min., de hele nacht, Lichtsterktegestuurd, UIT; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh; Type DALI uitgang: Single-master; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 067144

**Bestelaanduiding** IR Micro Office 6m DALI-2 APC - plafondinbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen