**STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder**

**PD IR 4360-24**

**DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungs- und Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1436 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 7.5 m (44 m²), Reichweite Radial: Ø 5.5 m (24 m²), Reichweite Tangential: Ø 24 m (452 m²), Versorgungsspannung: Dali-Bus; Schutzart: IP20; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 085803

**Bestellbezeichnung** PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen