**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**MD-24 ECO**

**COM1 - plafondinbouw**

Afmetingen (Ø x H): 109 x 114 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, Smart Remote, Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - plafondinbouw; VPE1, EAN: 4007841087777; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st; Led-lampen > 8 W: 500 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2 – 4 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 5.5 m (24 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 24 m (452 m²); schakelzones: 1436 schakelzones; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, (Half-) automatisch, Potentiometer, Relaisuitgang, Normaal- / testbedrijf; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Koppeling, aantal: max. 10 sensoren; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 087777

**Bestelaanduiding** MD-24 ECO COM1 - plafondinbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen