**STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder**

**PD IR 4360-8**

**KNX - Unterputz schwarz**

Passiv Infrarot - Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 2 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, mit 492 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ø 4.5 m (16 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 800 lx; Teachfunktion, Schutzart: IP20; KNX-Funktionen: Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Logikgatter, Präsenz-Ausgang, Sabotageschutz, Tag- / Nachtfunktion, Vernetzung: Ja; Einstellung via: Smart Remote, ETS-Software, Bus; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 109 x 69 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 086206

**Bestellbezeichnung** PD IR 4360-8 KNX - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen