**STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder**

**PD IR 4360-8**

**DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz**

Passiv Infrarot - Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 492 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ø 4.5 m (16 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Versorgungsspannung: Dali-Bus; Schutzart: IP20; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bus; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 109 x 69 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 085759

**Bestellbezeichnung** PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen