**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**Draadloze drukknop PB2-Bluetooth**

Afmetingen (L x B x H): 15 x 81 x 81 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Connect Bluetooth Mesh, App; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841084653; Uitvoering: overige; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergruimte, groot kantoor, hotelkamer, Binnen, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte, trappenhuis; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: Op de muur, overige, Wand; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: zonder; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee; Schakeluitgang 2, potentiaalvrij: Nee; Voedingsspanning detail: door het indrukken van de tuimelschakelaar, stroomonafhankelijk; Met busaansluiting: Nee; Onderkruipbescherming: Nee; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Zendreikwijdte: 30 m; Functies: Drukknop configuratie; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 084653

**Bestelaanduiding** Draadloze drukknop PB2-Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen