STEINEL Professional Détecteur de présence

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m
DALI-2 APC - en saillie

• Dimensions (L x l x H): 64 x 123 x 123 mm• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth• Avec télécommande: Non• Variante: DALI-2 APC - en saillie• UC1, Code EAN: 4007841064365• Modèle: Détecteur de présence• Applications: Intérieur• Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur• Coloris: blanc• Couleur, RAL: 9003• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Montage: En saillie, Plafond• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Consommation propre: 0,3 W• Tension d'alimentation détails: 64 participants au max.• Nombre de participants Dali: 64• Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte, infrarouge passif• Plage de tension (min.): 220 V• Plage de tension (max.): 240 V• Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m• Hauteur de montage max.: 10,00 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Angle de détection: 360 °• Angle d'ouverture: 360 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Oui• Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²)• Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²)• Portée présence: 9 x 9 m (81 m²)• Zones de commutation: 5200 zones de commutation• Fonctions: Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 5 s – 30 min• Fonction balisage: Oui• Fonction balisage temps: 1-60 min, toute la nuit• Éclairage principal réglable: 10 - 100 %• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Réglage de l'éclairage permanent: Oui• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth, Bus DALI• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel
Réf. 064365
Désignation commande LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
