STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m
DALI-2 APC - op de muur

Afmetingen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Met afstandsbediening: Nee;Variant: DALI-2 APC - op de muur;VPE1, EAN: 4007841064365;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Op de muur, Plafond;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,3 W;Voedingsspanning detail: max. 64 deelnemers;Aantal DALI deelnemers: 64;Steuerausgang, Dali: Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten;Technologie, sensoren: Gemengde lichtmeting, passief infrarood;Spanningsbereik (min.): 220 V;Spanningsbereik (max.): 240 V;Montagehoogte: 2,50 – 10,00 m;Montagehoogte max.: 10,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 360 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: 9 x 9 m (81 m²);Reikwijdte tangentiaal: 24 x 24 m (576 m²);Reikwijdte aanwezigheid: 9 x 9 m (81 m²);schakelzones: 5200 schakelzones;Functies: Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min., hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth, DALI-bus;Product categorie: Aanwezigheidsmelder
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Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
