**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**Relais REL5A-DALI-2**

Systemkomponenten mit DALI-2 APC Schnittstelle, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, Vernetzung: Nein; Einstellung via: App, Bus; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 20 x 46 x 45 mm; DALI-2-, TÜV Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 082109

**Bestellbezeichnung** Relais REL5A-DALI-2

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen